Емисионните фактори и емисиите по замърсители съответно са:
Емисионният фактор за SO2 е:
ЕFSO2 = 19000 . (1,8/24,1) = 1419
Eмисиите на SO2 са: 
28920000 GJ . 1419 g/GJ.10—6 = 410 374,8 g = 410, 3748 kg
Eмисиите на NOX са: 

28920000 GJ . 480 g/GJ.10—6 = 138 816 g = 138, 816 kg
Емисионният фактор за CO2 е: 
ЕFCO2= 3,52 . 104 . (67,6/24,1) = 9.8735 . 104
Eмисиите на CO2 са: 
28920000 GJ . 98735 g/GJ.10—6 = 28 555 029 g
Eмисиите на Pb са: 

12000000 Mg . 3 g/Mg.10—6 = 36 g
Eмисиите на DIOX са: 
12000000 Mg . 1,6 (g/Mg.10—6 = 19.2 mg 

Eмисионният фактор за прах е:
ЕFПРАХ = 40 . 24,1 GJ/Mg = 964 g/Mg
Eмисиите на прах са:

12000000 Mg . 964 g/Mg.10—6 = 11568 g = 11.568 kg
